\begin{table}%t2
\par
    \caption{\label{tab-3}List of calibrator stars used during VINCI runs.}
   \small%\centerline
{
      \begin{tabular}{llclcc}
      \hline\hline
Calibrator     &      Target    & Ang. dist. & Spectral& $m_{K}$ & $\theta_{\rm UD}$ $K$ band  \\
                       &                      & degrees   & Type      &           &   [mas]                           \\
\hline \noalign{\smallskip}	
HR~8685        &   GJ~845                       & 78.3, 19.3  & M0III & 1.98  & 2.01 $\pm$ 0.02  \\
$\delta$ Phe&    GJ~845                        & 31.5 &  G9III & 1.63  & 2.19 $\pm$ 0.02  \\
HR~8898       &   GJ~845                        & 12.7 & M0III   & 1.81  & 2.31 $\pm$ 0.03   \\
HD~130157  &  GJ~570~A                     & 2.4  & K5III   & 2.10  & 2.04 $\pm$ 0.02   \\
$\chi$ Sco   &  GJ~570~A, GJ~663~A  & 20.6, 20.7 &  K3III  & 2.09  & 2.04 $\pm$ 0.02   \\
\hline   \end{tabular}}
\smallskip
   References: angular diameters come from \citet{Borde2002} and  \citet{Merand2004}. 
            \end{table}