\begin{table}%t1
\caption{\label{JMLTab:Goal_sensitivity}HFI design goals. P stands for polarisation sensitive bolometers. }
%\centering
\par
\begin{tabular}{l*{10}{c}}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
Channel &  & 100P & 143P &143 &217P &217 & 353P & 353 & 545 & 857 \\
\hline
Central frequency & (GHz) & 100 & 143 &143 &217 &217 & 353 & 353 & 545 & 857 \\
Bandwidth & (\%) & 33\% & 33\% & 33\% & 33\% & 33\% & 33\% & 33\% & 33\% & 33\% \\
Full width half maximum beam size & (\arcmin) &9.6 &7.0 &7.0 &5.0 &5.0 &5.0 &5.0 &5.0 & 5.0 \\
Number of bolometers & &8 &8 &4 &8 &4 &8 &4 &4 &4 \\
NE$\Delta$$T_{\rm CMB}$ per bolometer & ($\rm \mu K_{CMB}~s^{1/2}$) &
100 & 82 & 62 & 132 & 91 & 404 & 277 & 2000 & 91~000 \\
NE$\Delta$$T_{\rm R-J}$ per bolometer & ($\rm \mu K_{R-J}~s^{1/2}$) &
77 & 50 & 38 & 45 & 31 & 34 & 23 & 14 & 9.4 \\
Bolometer NEP & ($\rm aW~s^{1/2}$) &
10.6 & 9.7 & 14.6 & 13.4 & 18.4 & 16.4 & 22.5 & 72.3 & 186 \\
\hline
\end{tabular}
\vspace*{3mm}
\end{table}