3.70 3.68 3.66 3.64 log Teff 1M8 2M8

Z = 0.0198 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 3.70 3.68 3.66 3.64 1M8 2M8

Z = 0.01

3.70 3.68 3.66 3.64

1M8 2M8

Z = 0.03 log L/L8

CLUMP

BUMP

2nd CLUMP