1 2

4 6 8 10 2

4 6 8 100

σν_{max} (νres)

0.01 0.1 1 10

HBR/σ_g

4

3

2

1

0

σν_{max} (μHz)