4C34.47 IPOL 1452.400 MHZ

Peak contour flux = 4.8943E-01 JY/BEAM Levs = 3.300E-04 * (-3, 3, 6, 12, 24, 48, 96)

DECLINATION (B1950)

RIGHT ASCENSION (B1950)

17 21 40 38 36 34 32 30 28 26 24

34 23 00

22 30

00

21 30

00

20 30

00

19 30

00

18 30

00

Pol line 1 arcsec = 3.2051E-02 RATIO