(a) � = 200 kg=m^2, r_2 = 25 m (b) � = 200 kg=m^2, r_2 = 50 m

(c) � = 400 kg=m^2, r_2 = 25 m (d) � = 400 kg=m^2, r_2 = 50 m