0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 2 4 6 8 10 12 14 16

CH

B (nT)

CH - B R = 0.42 LAG = 1.75 y = 4.7 + 12*x