0.5 1 1.5 2 2.5

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

log(WVFS Flux) [Jy km s^{-1} ] log(WVFS/HIPASS Flux ratio)