0.0 0.5 1.0

0.1

1.0

10.0

100.0

0.0 0.5 1.0

0.1

1.0

10.0

100.0

1.64 �mm RS Pup HD 74417

r (arcsec)

2.18 �mm