5000 5500 6000 6500

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

NLTE - LTE

T_{eff} (K)

log g=4

log g=3

log g=2

[Fe/H] = -2.0