J082904+571541

Cont peak flux = 2.6704E-03 JY/BEAM Levs = 4.000E-04 * (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

08 29 20 15 10 05 00 28 55 50

57 18 00

17 30

00

16 30

00

15 30

00

14 30

00

13 30