600 800 1000 1200 1400 1600

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

0.02

vel [km/s] flux [Jy/Beam]

HIR 1215+0935