0 2000 4000 6000 8000 10000 0 200 400 600 800 1000

1200

BV(nTkm/s)

AE(nT) y= 0.074*x - 4.1 R= 0.69 LAG= 0.25