0 2000 4000 6000 8000 10000 -80 -60 -40 -20 0 20

BV(nTkm/s)

Dst(nT) y= -0.007*x + 7.6 R=-0.65 LAG= 0.50