1

0.9

0.8

0.7

0.6

900

800

700

600

500

400

300

200

RXTE-PCA (9.5–15 keV) / (4.5–5.8 keV) hardness ratio

RXTE-PCA (4.5–5.8 keV) count rate [cps/PCU]