0 2000 4000 6000 8000 10000 # pointing period 0

2

4

6

8

[μK_{CMB}^2 ]

(Γ^t N^{-1} Γ)^{-1} nside 128 nside 256 nside 512 nside 1024 nside 2048