-40 -20 0 20 40 # pointing period

0.001

0.010

0.100

1.000

10.000

[μK_{CMB}^2 ] nside 128 nside 256 nside 512 nside 1024 nside 2048