(a) Fe 6173 @ 3 mHz (b) Ca 8542 @ 3 mHz

(c) Fe 6173 @ 5 mHz (d) Ca 8542 @ 5 mHz