0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 -5

0

t [sec]

A+, Ax [cm] t [sec] frequency [Hz]

W15-4

0.2 0.4 0.6 0.8 1

200 400 600 800

-6

-4

-2

0