Hole x y ø (mm) (mm) (¯m) A �2 0 1000 B 0 �2 250 C 2 0 120 D 0 0 60 E 0 2 30 F � 2 � 2 20