14 15 16 17 18

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

log N(HNC)/N(HCN) log N(CO) (cm^{-2})