0 200 400 600 800 ν [GHz] -4

-2

0

2

F_ν [MJy/sr*arcmin^2]