2 3 4 5 6 7 8 910 20

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

E (keV)

l = 0.95, kT_{eff} = 1.62 keV l = 0.5, kT_{eff} = 1.38 keV l = 0.1, kT_{eff} = 0.924 keV

H log g = 14.0

H_E (fit) / H_E - 1