arcmin arcmin

12+log (O/H)_{KK} (NGC6946)

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

8.7 8.75 8.8 8.85 8.9 8.95 9 9.05 9.1 9.15