800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Pulse height in PCA count rate [2–90 keV] 0

2

4

6

8

10

Number of pulses