1.00e+10 1.09e+11 3.06e+11 7.05e+11 1.49e+12 3.08e+12 6.23e+12 1.25e+13 2.51e+13 5.01e+13 9.99e+13

VNEI+VNEI n_e t2 (1e10 - 1e14 s cm^-3; LOG)