0 0.1 0.2

0.3 0.4 0.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 250 500 750 1000

1250

1500

1750

2000

s ρ_0/ρ_e=20

α

VA0, km s -1