10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 2

4

6

8

10

12

n(H_2) (cm^{-3} )

TEX (K)

1_1 → 1_0 (118.75 GHz) 3_3 → 1_2 (487.25 GHz) 5_4 → 3_4 (773.84 GHz) 7_6 → 5_6 (1120.71 GHz)

10 K