-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Error Signal (A.U.)

Frequency offset (FSR)

(b)