N

E

1.60�mm

-30 -20 -10 0 10 20 30 -30 -20 -10 0 10 20

N

E

2.50�mm

-30 -20 -10 0 10 20 30 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0 �a (mas) �a (mas) 0