11 12 13 14 15 16 17 -4

-3

-2

-1

0

1

logν [Hz] log ( νFν/ν1Fν1)

1255-0