4 6 8 1.5

2

2.5

3

05fk

4 6 8 0.6 0.8 1 1.2 1.4

05hl

4 6 8

0.15

0.2

0.25

0.3

05hm

4 6 8 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

05kr

4 6 8 2

2.5

3

05ks

4 6 8 0.5

0.6

0.7

0.8

06fe

Lνmax [1034 erg s -1 Hz-1]

4 6 8 0.4 0.6 0.8 1

06fo

4 6 8 4 5 6 7 8 9

14475

4 6 8 1 1.5 2 2.5

06jo

4 6 8 0.4 0.6 0.8 1

06lc

4 6 8 4 5 6 7 8 9

06nx

4 6 8 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

07ms

4 6 8 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65

07nc λ [10^3 Å]

4 6 8 0.6 0.7 0.8 0.9 1

07qv

4 6 8 0.2 0.4 0.6 0.8 1

07qx