0 15 30 45 60 75 90

-1.4

-1.2 -1 -0.8

-0.6

-0.4

P C radio quiet

log10(WSG)

30 45 60 75 90 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 SG radio quiet

0 15 30 45 60 75 90 -1.6

-1.2

-0.8

-0.4

0 OG radio quiet

, [deg] log10(WOG)

0 15 30 45 60 75 90 -2.6 -2.2 -1.8 -1.4 -1 -0.6 -0.2 OP C radio quiet

, [deg]