Δ x [Mm]

Δ y [Mm] ridge+phase-speed filters

-20 0 20 -30 -20 -10 0 10 20 30

Δ x [Mm] ridge filters

-20 0 20 -30 -20 -10 0 10 20 30

Δ x [Mm] phase-speed filters

-20 0 20 -30 -20 -10 0 10 20 30 vx [km s -1]

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2

x [Mm] depth [Mm] σ =6 ms^{-1}

target depth 4.3 Mm

-40 -20 0 20 40

0 2 4 6 8 10 x [Mm] σ =7 ms^{-1}

-40 -20 0 20 40

0 2 4 6 8 10 x [Mm] σ =12 ms^{-1}

-40 -20 0 20 40

0 2 4 6 8 10

Averaging kernel [Mm -3]

0 0.5 1 1.5 2 x 10^{-3}