11 12 13 14 15 16 17 18

100 110 120 130 140 150 160 170

F (Hα RP)

RV (Hβ RP) [ km · s^{−1} ]

TCO