-70 -68 -66 -64 -62 -60 -58 -56 -54

100 110 120 130 140 150 160 170

EW (Hα)

[_∘ A ]

RV (Hβ RP) [ km · s^{−1} ]

TCO