5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -10

-5

0

5

10

15

20

e– = 3.07

Log (N_{e–} / erg^{-1} cm^{-3})

Log (E_{e–} / eV)