0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0 4 8 12^{Spectral line quality:} A B C p = 0.66

[Na/Fe]^{1D NLTE}

| v_r| km/s

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 4 8 12 p = 0.80

Spectral line quality: A B C

[Mg/Fe]^{1D NLTE}

| v_r| km/s

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 4 8 12 p = 0.40

Spectral line quality: A B C

[K/Fe]^{1D NLTE}

| v_r| km/s